|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.Свидетельство о приёмке и упаковке**  Изделие соответствует **ГОСТу 16371-93**  Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мастер упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Штамп (ОТК)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **201\_\_ г.**  Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **201\_\_ г.**  Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **7.Гарантийные обязательства**    **7.1.** Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.  **7.2.** Завод принимает претензии по качеству продукции в течение одного года с момента продажи.  **7.3.** Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия  **7.4.** При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке».  **7.5.** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.    **Паспорт и инструкция**  **по сборке.**  **Стеллажи для бутылей.**      **Благодарим Вас за покупку нашей продукции.**  **1.Назначение и особенности конструкции**  **1.1**. Стеллаж предназначен для хранения бутылей объемом 19 литров.  **1.2.** Стеллаж изготовлен из металлических труб и окрашен порошковой краской серого цвета.  **1.3.** Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки.  Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.  **1.4.** Упакованное изделие хранить при температуре от -40С до +40С и относительной  влажности не более 70 %.  **1.5.** Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.  **2.Требования техники безопасности**  **2.1.** Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке.  **2.2.** Запрещается использовать изделие, собранное с отступлениями от инструкции по сборке.  **2.3.** Запрещается использовать изделие не по назначению.  **3.Основные технические характеристики**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Технические**  **характеристики** | Масса нетто стеллажа не более, кг | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | | Стеллаж для 4 бутылей | 12,0 | 1100х340х445 | | Стеллаж для 8 бутылей | 17,0 | 1100х640х445 | | Стеллаж для 12 бутылей | 22,0 | 1100х940х445 |       4.Комплектация   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Кол, шт.** | | **1** | Боковая стенка левая | 1 | | **2** | Боковая стенка правая | 1 | | **3** | Полка | 4 | | **4** | Болт М8х20 | 16 | | **5** | Гайка М8 | 16 | | **6** | Шайба ∅8 мм | 16 | | **7** | Паспорт и инструкция по сборке | 1 |     5.Схема сборки стеллажа для бутылей    **5.1.**  Закрепить полки на боковинах при помощи болтов и гаек.  **5.2.** При необходимости установить пластиковые заглушки труб в нижней части боковин и в лицевой части полок стеллажа. |