**Шкаф картотечный FB-4 Р**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Шкаф картотечный FB-4 Р предназначен для хранения** **файлов и документов формата A4/Foolscap в подвесных файлах и папках.****Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1330х470х630ГОСТ 16371-2014** Шкаф состоит из одной секции (1330х470х630 мм) и имеет четыре выдвижных ящика (внутренний размер (ВхШхГ, мм) – 257х386х560 мм). Установленные направляющие телескопического типа обеспечивают систему полного выдвижения ящиков и свободный, плавный ход даже при полной загрузке. Шкаф снабжён антиопрокидывающим устройством, которое не допускает одновременного выдвижения более одного ящика, обеспечивая лучшую устойчивость картотеки. На внешней стороне каждого ящика расположены выемки (40х65 мм) для установки информационных табличек. Шкаф оснащён центральным ключевым замком (замок почтовый ригельный), который позволяет одновременно закрыть или открыть все ящики. Замок установлен на передней стороне крыши справа. В комплекте к замку прилагается 2 ключа. В каждом ящике установлен переходник под формат папок А4, для использования папок формата Foolscap переходник легко вынимается. Максимальная допустимая равномерно распределенная нагрузка наодин выдвижной ящик составляет 25 кг.  Размер поверхности прямоугольного профиля (мм): – Стойка (Ш) - 25 мм; – Крыша (В) - 37 мм; – Дно (В) - 55 мм.  Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035. Сборка шкафа осуществляется с помощью саморезов.Шкаф поставляется в разобранном виде. Упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой. Количество в упаковке – 1 шт. **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф картотечный FB-4 Р** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для хранения файлов и документов формата A4/Foolscap в подвесных файлах и папках |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1330х470х630 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций, шт.** | 1 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 1330х470х630 |
| **5** | **Количество выдвижных ящиков, шт.** | 4 |
|  | Внутренний размер ящиков (ВхШхГ), мм | 257х386х560 |
|  | Вид направляющих | шариковая, телескопического типа |
|  | Преимущество | полное выдвижение ящиков и свободный, плавный ход  |
|  | Назначение | переходник в каждом ящике под формат папок А4, для использования папок формата Foolscap переходник легко вынимается |
| **6** | **Антиопрокидывающее устройство** | да, не допускает одновременного выдвижения более одного ящика, обеспечивая лучшую устойчивость картотеки |
| **7** | **Информационные таблички** | выемки, на внешней стороне ящиков |
|  | Количество на каждом ящике, шт. | 1 |
|  | Размер выемки для таблички, мм | 40х65 |
| **8** | **Вид замка** | почтовый ригельный (центральный) |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 1 |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расположение замков | справа на передней стороне крыши  |
|  | Преимущество | одновременное закрывание/открывание всех ящиков  |
| **9** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | стоек (Ш) – 25крыши (В) – 37дна / цоколя (В) – 55 |
| **10** | **Максимальная допустимая равномерно распределенная нагрузка на****один выдвижной ящик, кг** | 25 |
| **11** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **12** | **Вид крепежа для сборки изделия** | саморезы  |
| **13** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | разобранный |
| **14** | **Упаковка** | короб из трехслойного гофрокартона, стянутый лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1  |
| **15** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **16** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-008-11381761-2021 |

 **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**