**Шкаф картотечный FB-7**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Шкаф картотечный FB-7 предназначен для хранения файлов и документов формата А5 или А6 (трудовых книжек).**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1330х520х630 ГОСТ 16371-2014**  Шкаф состоит из одной секции (1330х520х630 мм) и имеет семь выдвижных ящиков (внутренний размер (ВхШхГ, мм) – 124х436х560 мм).  Установленные направляющие телескопического типа обеспечивают систему полного выдвижения ящиков и свободный, плавный ход даже при полной загрузке.  Шкаф снабжён антиопрокидывающим устройством, которое не допускает одновременного выдвижения более одного ящика, обеспечивая лучшую устойчивость картотеки.  На внешней стороне каждого ящика расположены две выемки (40х65 мм) для установки информационных табличек.  Шкаф оснащён центральным ключевым замком (замок почтовый ригельный), который позволяет одновременно закрыть или открыть все ящики. Замок установлен на передней стороне крыши справа. В комплекте к замку прилагается 2 ключа.  Внутри каждый ящик разделён продольным разделителем на две части (124х218х560 мм) под формат А5. Разделитель можно снять или переставить под другой формат документов.  Для организации хранения дополнительно приобретаются:  – поперечный разделитель А5;  – продольный разделитель FB7, для хранения документов формата А6 (трудовых книжек).  Максимальная допустимая равномерно распределенная нагрузка на  один выдвижной ящик составляет 25 кг.    Размер поверхности прямоугольного профиля (мм):  – Стойка (Ш) - 25 мм;  – Крыша (В) - 37 мм;  – Дно (В) - 55 мм.    Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035.  Сборка шкафа осуществляется с помощью саморезов и заклёпок вытяжных.  Шкаф поставляется в собранном виде. Упаковывается в гофролист, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф картотечный FB-7** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для хранения файлов и документов формата А5 или А6 (трудовых книжек) |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1330х520х630 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций, шт.** | 1 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 1330х520х630 |
| **5** | **Количество выдвижных ящиков, шт.** | 7 |
|  | Внутренний размер ящиков (ВхШхГ), мм | 124х436х560 |
|  | Вид направляющих | шариковая, телескопического типа |
|  | Преимущество | полное выдвижение ящиков и свободный, плавный ход |
|  | Наполнение ящиков | продольный разделитель, разделяющий ящик на две части (124х218х560 мм) под формат А5. |
|  | Возможность снять/переставить разделитель под другой формат | да |
|  | Для организации хранения дополнительно приобретаются | – поперечный разделитель А5;  – продольный разделитель FB7, для хранения документов формата А6 (трудовых книжек). |
| **6** | **Антиопрокидывающее устройство** | да, не допускает одновременного выдвижения более одного ящика |
| **7** | **Информационные таблички** | выемки, на внешней стороне ящиков |
|  | Количество на каждом ящике, шт. | 2 |
|  | Размер выемки для таблички, мм | 40х65 |
| **8** | **Вид замка** | почтовый ригельный (центральный) |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 1 |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расположение замков | справа на передней стороне крыши |
|  | Преимущество | одновременное закрывание/открывание всех ящиков |
| **9** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | стоек (Ш) – 25  крыши (В) – 37  дна / цоколя (В) – 55 |
| **10** | **Максимальная допустимая равномерно распределенная нагрузка на**  **один выдвижной ящик, кг** | 25 |
| **11** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **12** | **Вид крепежа для сборки изделия** | саморезы и заклёпки вытяжные |
| **13** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | собранный |
| **14** | **Упаковка** | гофролист, стянутый лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **15** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **16** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-008-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**