**Держатель для отвёрток Т**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Держатель для отвёрток Т, предназначен**  **для дополнительной комплектации шкафов инструментальных**  **серии Т и тележек инструментальных серии ITP.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **60х370х35 ГОСТ 16371-2014**  Металлический держатель для отвёрток Т имеет 8 ячеек (d=9,2 мм) для восьми отвёрток и одну ячейку (80х24 мм) под любой другой инструмент.  Преимущество держателя в том, что его можно устанавливать на любое желаемое место на экране, что позволяет эффективнее организовать хранение и быстрый доступ.    Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035.  Установка осуществляется с помощью винтов и гаек.  Держатель поставляется в собранном виде. Изделие, с вложенным комплектом крепежа упаковывается в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество изделий в упаковке – 1 шт.    **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Держатель для отвёрток Т** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | предназначена для дополнительной комплектации шкафов инструментальных  серии Т и тележек инструментальных серии ITP |
| **2** | **Преимущество** **изделия** | можно устанавливать на любое желаемое место на экране, что позволяет эффективнее организовать хранение и быстрый доступ |
| **3** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 60х370х35 |
| **4** | **Материал изделия** | металл |
| **5** | **Количество ячеек на держателе, шт.** | 8 (под восемь отвёрток),  1 (под любой другой инструмент) |
|  | Размер ячеек под отвёртки, мм | d=9,2 |
|  | Размер ячеек под другой инструмент , мм | 80х24 |
| **6** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **7** | **Вид крепежа для установки** | винты, гайки |
| **8** | **Упаковка** | изделие, с вложенным комплектом крепежа упаковывается в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **9** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **10** | **Технические условия** | ТУ ТУ 31.01.11-009-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**