**Драйвер мобильный ITP-DМ**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Драйвер мобильный ITP-DМ предназначен**  **для удобного хранения инструмента, оборудования и**  **технологической оснастки по месту проведения сборочных**  **или ремонтных работ в производственных зонах предприятий,**  **в гараже, на даче и т.п.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1470х500х520 ГОСТ 16371-2014**  Драйвер мобильный изготовлен из металла и включает в себя:  Тумба (830х500х520 мм) имеет пять выдвижных ящиков (4 средних, 1 большой).  Ящики установлены на направляющие телескопического типа, которые обеспечивают свободный, плавный ход даже при полной загрузке. Для удобства при эксплуатации передняя панель ящиков в верхней части выполнена в виде ручки. Максимальная нагрузка на ящик составляет 25 кг. Ящики закрываются на один общий навесной замок (замок в комплектацию не входит).  В боковой части тумбы расположена ручка.  Столешница драйвера мобильного оснащена лотком с небольшими бортиками и резиновым ковриком для защиты от статического электричества и износа поверхности столешницы.  Экран драйвера имеет перфорированную поверхность, к которой можно прикрепить разнообразные изделия для хранения инструментов (держатели, навесные полки, навесные крючки, подвешивать чехлы, карманы для мелочей и т.п.)  Для оперативной доставки инструментов непосредственно к месту проведения работ на драйвер установлены четыре опорных колеса d=100 мм, из них три поворотных и одно поворотное с тормозом. Максимальная нагрузка на комплект колес – 150 кг    Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. Тумба окрашена в светло-серый цвет, по цветовой шкале – RAL7035, передняя панель ящиков, экран и ручка в синий цвет – RAL5015.  Сборка драйвера осуществляется с помощью заклёпок вытяжных, винтов, болтов, гаек и шайб.  Драйвер поставляется в собранном виде. Упаковывается в плёнку-стрейч, гофролист, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Драйвер мобильный ITP-DМ** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | предназначен для удобного хранения инструмента, оборудования и  технологической оснастки по месту проведения сборочных или ремонтных работ в производственных зонах предприятий, в гараже, на даче и т.п. |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1470х500х520 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Размер тумбы (ВхШхГ), мм** | 830х500х520 |
| **5** | **Количество выдвижных ящиков, шт.** | 5 (4 средних, 1 большой) |
|  | Вид направляющих | шариковая, телескопического типа |
|  | Преимущество | обеспечивают свободный, плавный ход даже при полной загрузке |
|  | Передняя панель ящиков | в верхней части выполнена в виде ручки |
|  | Максимальная нагрузка на ящик, кг | 25 |
| **6** | **Вид замка на ящиках** | навесной замок  (в комплектацию не входит) |
|  | Преимущество | одновременное закрывание/открывание всех ящиков |
| **7** | **Наличие ручки на драйвере мобильном** | да (на боковой части тумбы) |
| **8** | **Столешница** | оснащена лотком с небольшими бортиками |
|  | Резиновый коврик | да (для защиты от статического электричества и износа поверхности столешницы) |
| **9** | **Экран** | имеет перфорированную поверхность, к которой можно прикрепить  разнообразные изделия для хранения инструментов (держатели, навесные полки, навесные крючки, подвешивать чехлы, карманы для мелочей и т.п.) |
| **10** | **Вид колёс** | 3 поворотных  1 поворотное с тормозом |
|  | Размер колеса | d=100 мм |
|  | Максимальная нагрузка на комплект колес, кг | 150 |
| **11** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | тумба – cветло-серый / RAL7035,  передняя панель ящиков, экран и ручка – синий цвет/RAL5015 |
| **12** | **Вид крепежа для сборки изделия** | заклёпки вытяжные, винты, болты, гайки и шайбы |
| **13** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | собранный |
| **14** | **Упаковка** | в плёнку-стрейч, гофролист, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **15** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **16** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-010-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**