**Перегородка к шкафу Т-80**

|  |
| --- |
| **Описание** |
|  **Перегородка к шкафу Т-80 предназначена для** **дополнительной комплектации шкафа инструментального Т-80.****Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1766х28х442ГОСТ 16371-2014** Металлическая перегородка к шкафу Т-80 предназначена для разграничения пространства внутри шкафа, а также для установки малой полки, малого ящика и других опций.  В комплекте к перегородке прилагаются:1. Перекладина из трубы ПВХ (длина 395 мм, d16 мм) – 2 шт. под вешалки. 2. Комбинированный крючок (металлический) – 4 шт., которые выполняют функцию держателя перекладины и крючков под одежду. Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035. Установка перегородки и крючков осуществляется с помощью саморезов, винтов и гаек. Перегородка с вложенным комплектом крепежа упаковывается в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество в упаковке – 1 шт. **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перегородка к шкафу Т-80** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | Предназначена для дополнительной комплектации шкафа инструментального Т-80. Для разграничения пространства внутри шкафа, а также для установки малой полки, малого ящика и других опций. |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1766х28х442 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | светло-серый / RAL7035 |
| **5** | **В комплекте к перегородке прилагаются** |  |
|  | **Перекладина под вешалки, шт.** | 2 |
|  | Материал перекладины | Труба ПВХ |
|  | Размер перекладины (длина х диаметр), мм | 395х16 |
|  | Крепление перекладины, шт. | установка на комбинированный крючок |
|  | **Крючок комбинированный (металлический), шт.** | 4 |
| **6** | **Вид крепежа для установки**  | саморезы, винты и гайки (для перегородки и крючков) |
| **7** | **Упаковка** |  перегородка с вложенным комплектом крепежа упаковывается в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **8** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **9** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-009-11381761-2021 |

 **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**