**Полка ITP-Р (L)**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Полка ITP-Р (L) используется** **в комплектации верстака ITP, предназначена** **для хранения инструментов и принадлежностей****Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **335х1300х355ГОСТ 16371-2014**  Металлическая полка ITP-Р состоит из двух частей, которые одновременно выполняют роль полки и задней стенки.  Каждая часть полки ITP-Р имеет ребро жёсткости (1120х107 мм).  В верстаках ITP полка устанавливается между драйверами, опорами или тумбами.  Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол в светло-серый цвет, по цветовой шкале – RAL7035. Сборка и установка полки ITP-Р осуществляется с помощью винтов и гаек.Полка ITP-Р поставляется в разобранном виде. Упаковывается в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.   Количество в упаковке – 1 шт. **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Полка ITP-Р (L)** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | используется в комплектации верстака ITP, предназначена для хранения инструментов и принадлежностей |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 335х1300х355 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество составных частей** | 2 части |
|  | Преимущество | одновременно выполняют роль полки и задней стенки |
| **5** | **Ребро жёсткости, шт.** | да, 2 шт.  |
|  | Размер ребра жёсткости, мм | 1120х107 |
| **6** | **Установка** | между драйверами, опорами или тумбами в верстаках |
| **7** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | светло-серый/RAL7035 |
| **8** | **Вид крепежа для сборки/установки** | винты и гайки |
| **9** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | разобранный |
| **10** | **Упаковка** | в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой  |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1  |
| **11** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **12** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-010-11381761-2021 |

 **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**