**Полка СТ 1200х500**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлическая полка СТ 1200х500, предназначена для дополнительной комплектации стеллажа СТ**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1195х495х32 ГОСТ 16371-2014**  Полка СТ (1195х495х32 мм) усилена ребром жёсткости (1120х107 мм). Специальные гибы формируют закрытые углы, что обеспечивает дополнительную жёсткость.    Максимальная распределённая нагрузка на полку – 125 кг.   Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035.  Установка полки осуществляется с помощью винтов, гаек и шайб.  При упаковки, полки с вложенным комплектом крепежа фиксируются с двух сторон гофролистом, стягиваются лентой ПП и упаковываются в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество полок в упаковке – 4 шт.    **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Полка СТ 1200х500** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | предназначена для дополнительной комплектации стеллажа СТ |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1195х495х32 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество рёбер жёсткости на полке, шт.** | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 1120х107 |
| **5** | **Особенность** | специальные гибы формируют закрытые углы, что обеспечивает дополнительную жёсткость |
| **6** | **Максимальная распределённая нагрузка на полку, кг** | 125 |
| **7** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **8** | **Вид крепежа для установки** | винты, гайки, шайбы |
|  | Инструмент для установки в компл., шт. | – |
| **9** | **Упаковка** | фиксируются с двух сторон гофролистом, стягиваются лентой ПП и упаковываются в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 4 |
|  | Упаковка при заказе большого количества изделий | упакованные изделия укладываются на поддон, для жёсткости на четыре угла устанавливается картонный уголок и полностью укомплектованный поддон обматывается плёнкой-стрейч |
| **10** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **11** | **Технические условия** | ТУ 31.09.11-005-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**