**Полка к шкафу А-6**

|  |
| --- |
| **Описание** |
|  **Металлическая полка к шкафу А-6, предназначена для дополнительной комплектации шкафа А-6 и антресоли к шкафу А-6****Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **598х458х20ГОСТ 16371-2014** Полка к шкафу А-6 (598х458х20 мм) усилена ребром жёсткости (520х107 мм).   Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035. Установка осуществляется с помощью полкодержателей (4 шт.), что позволяет переставлять полку по высоте. Полка с вложенным комплектом крепежа упаковывается в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество полок в упаковке – 1 шт. **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Полка к шкафу А-6** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для дополнительной комплектации шкафа А-6 и антресоли к шкафу А-6 |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 598х458х20 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество рёбер жёсткости на полке, шт.** | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 520х107 |
| **5** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **6** | **Вид крепежа для установки**  | полкодержатель  |
|  | Кол-во крепежей на полку, шт. | 4 |
|  | Возможность перестановки полки по высоте | да |
| **7** | **Упаковка** | упаковывается в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
|  | Упаковка при заказе большого количества изделий | упакованные изделия укладываются на поддон, для жёсткости на четыре угла устанавливается картонный уголок и полностью укомплектованный поддон обматывается плёнкой-стрейч |
| **8** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **9** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-007-11381761-2021 |

 **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**