**Стеллаж METOS 1800х700х400\4 полки**

|  |
| --- |
| **Описание** |
|  **Металлический стеллаж METOS 1800х700х400\4 полки, предназначен для размещения предметов, груза и документации различного назначения, на складах, в магазинах, в гараже, в офисах, на балконе, в квартирах и т.п.** **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1793х710х410ГОСТ 16371-2014** Стеллаж имеет четыре полки (695х395х32 мм), каждая усилена ребром жёсткости (620х107 мм).  Полки устанавливаются на четыре стойки (1783х35х35 мм). Для усиления, конструкция стойки имеет дополнительные ребра жесткости. На концы стоек для предотвращения порчи напольного покрытия предусмотрены четыре пластиковых подпятника. Для дополнительного придания жёсткости стеллажу, верхняя и нижняя полка крепится к стойкам с использованием металлических уголков (косынок) в количестве 16 шт. (по 8 шт. на полку). Сборно-разборная форма стеллажа, а так же возможность установки полок на желаемом уровне при высокой нагрузочной способности определяют его универсальность и многофункциональность.   Максимальная распределённая нагрузка: – На полку - 140 кг; – На стеллаж - 560 кг. Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035. Сборка стеллажа осуществляется с помощью винтов и гаек. Ключ шестигранный L-5 – 1 шт. идёт в комплекте. Стеллаж поставляется в разобранном виде. При упаковки детали фиксируются с двух сторон гофролистом, стягивается лентой ПП и упаковываются в термоусадочную плёнку. На упаковку наносится этикетка с маркировкой. Количество стеллажей в упаковке – 1 шт. **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Стеллаж METOS 1800х700х400\4 полки** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для размещения предметов, груза и документации различного назначения, на складах, в магазинах, в гараже, в офисах, на балконе, в квартирах и т.п. |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1793х710х410 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество полок, шт.** | 4 |
|  | Размер полки (ШхГхВ), мм | 695х395х32 |
|  | Количество ребер жесткости на полке, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 620х107 |
|  | Возможность установки на желаемом уровне | да |
| **5** | **Количество стоек, шт.** | 4 |
|  | Размер стойки (ВхШхГ), мм | 1783х35х35 |
| **6** | **Количество подпятников, шт.** | 4 |
|  | Материал подпятника | пластиковый |
| **7** | **Количество метал. уголков (косынок), шт.** | 16 |
|  | Где используются при сборке стеллажа, шт. | верхняя полка – 8 нижняя полка – 8  |
| **8** | **Конструкция стеллажа** | сборно-разборная |
| **9** | **Максимальная распределённая нагрузка:** |  |
|  | На полку, кг | 140 |
|  | На стеллаж, кг | 560 |
| **10** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **11** | **Вид крепежа для сборки изделия** | винты, гайки  |
|  | Инструмент для сборки стеллажа в компл., шт. | ключ шестигранный L-5 – 1  |
| **12** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | разобранный |
| **13** | **Упаковка** | детали фиксируются с двух сторон гофролистом, стягиваются лентой ПП и упаковываются в термоусадочную плёнку, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1  |
|  | Упаковка при заказе большого количества изделий | – |
| **14** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **15** | **Технические условия** | ТУ 31.09.11-005-11381761-2021 |

 **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**