**Стеллаж на 8 бутылей**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Стеллаж на 8 бутылей предназначен для компактного**  **размещения и стационарного хранения бутилированной воды.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1100х445х640 ГОСТ 16371-2014**  Стеллаж представляет собой стальную сборно-разборную конструкцию, состоящую из 8 ячеек, спроектированных для 19-ти литровых бутылей.  Изделие имеет сварной каркас из профильной трубы 40х20, что обеспечивает прочность и устойчивость. В основании используются пластиковые ножки (4 шт.), предохраняющие пол от царапин. Основание стойки не замкнуто, что удобно при уборки пола.  Полки (4 шт.) выполнены из круглой трубы d20 и d25. На каждой полке по 2 ячейки для двух бутылок. Угол наклона полки оптимален для удобства размещения бутылей. Для эстетичного вида все торцы трубы закрыты пластиковыми заглушками.  Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035.  Сборка стеллажа осуществляется с помощью гаек, болтов и шайб.  Поставляется в разобранном виде.    Упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество стеллажей в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Стеллаж на 8 бутылей** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для размещения и стационарного хранения бутилированной воды 19 л. |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1100х445х640 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Каркас** | сварной |
|  | Материал | труба профильная 40х20 мм |
|  | Преимущество | основание стоек не замкнуто (что удобно при уборке пола) |
|  | Ножки в основании, шт. | пластиковые, 4 шт. |
| **5** | **Полки** | сварные |
|  | Количество полок, шт. | 4 |
|  | Материал полок | труба круглая d20, d25 |
|  | Количество ячеек на полке, шт. | 2 |
|  | Торцы труб | закрыты пласт. заглушками – 16 шт. |
|  | Преимущество | угол наклона полки оптимален для удобства размещения бутылей |
| **6** | **Конструкция стеллажа** | сборно-разборная |
| **7** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **8** | **Вид крепежа для сборки изделия** | болты, гайки, шайбы |
| **9** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | разобранный |
| **10** | **Упаковка** | упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой. |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **11** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **12** | **Технические условия** | ТУ 31.09.11-005-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**