**Шкаф А-8/400**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Односекционный металлический архивный шкаф А-8/400, предназначенный для хранения архивов и документации в помещениях закрытого типа.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1850х800х400 ГОСТ 16371-2014**  Шкаф имеет одну секцию (1850х800х400 мм), состоящую из одного отделения (внутренний размер - 1819х799х382 мм, проём - 1760х740 мм) с двумя дверьми (правая - 1784х366 мм, левая – 1784х374 мм), усиленными ребром жёсткости (1720х107 мм).  Тип дверей – распашные. Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют возможность установки на любую сторону, правую или левую.  Шкаф оснащён ригельным замком, дополненным ригелями (L=900 мм), что обеспечивает запирание двери в трёх точках. Расстояние от верха и низа двери до центра замка – 892 мм. В комплекте к замку прилагается 2 ключа.  Дно оснащено резьбовыми опорами – 4 шт., что позволяет регулировать шкаф по высоте, а также усилено ребром жёсткости (720х107 мм)    Размер поверхности прямоугольного профиля (мм):  – Стойка (Ш) - 30 мм;  – Крыша (В) - 30 мм;  – Дно (В) - 30 мм.    Отделение шкафа содержит три полки (20х798х358 мм). Каждая полка усилена ребром жёсткости (720х107 мм). Установка происходит с помощью полкодержателей (4 шт. на 1 полку), что позволяет переставлять их по высоте.  Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035.  Сборка шкафа осуществляется с помощью заклёпок вытяжных ал./ст. 4,0х8 мм.  Шкаф поставляется в разобранном виде. Упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество шкафов в упаковке – 1 шт.    **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф А-8/400** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для хранения архивов и документации |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1850х800х400 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций, шт.** | 1 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 1850х800х400 |
| **5** | **Количество отделений в секции, шт.** | 1 |
|  | Внутренние размеры отделения (ВхШхГ), мм | 1819х799х382 |
|  | Размер проёма (ВхШ), мм | 1760х740 |
| **6** | **Количество дверей, шт.** | 2 |
|  | Тип дверей | распашные |
|  | Размер правой двери (ВхШ), мм | 1784х366 |
|  | Размер левой двери (ВхШ), мм | 1784х374 |
|  | Кол-во рёбер жесткости на каждой двери, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 1720х107 |
|  | Крепление двери | внутренняя петля |
|  | Количество петель на дверь, шт./компл. | 1 комплект |
|  | Возможность установки двери на любую сторону (правую/левую) | да |
| **7** | **Вид замка** | ригельный |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 1 |
|  | Дополнение к замку | ригель L=900 мм – 2 шт. |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расстояние от верха и низа двери до центра замка, мм | 892 |
| **8** | **Дно дополнительно оборудовано** | резьбовые опоры – 4 шт., что позволяет регулировать шкаф по высоте |
|  | Кол-во рёбер жесткости на дне, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 720х107 |
| **9** | **Количество полок, шт.** | 3 |
|  | Размер полки (ВхШхГ), мм | 20х798х358 |
|  | Кол-во рёбер жесткости на каждой полке, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 720х107 |
|  | Вид крепежа для полок | полкодержатель |
|  | Кол-во крепежей на полку, шт. | 4 |
|  | Возможность перестановки по высоте | да |
| **10** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | стоек (Ш) – 30  крыши (В) – 30  дна / цоколя (В) – 30 |
| **11** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **12** | **Вид крепежа для сборки изделия** | заклёпка вытяжная ал./ст. 4х8 мм |
| **13** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | разобранный |
| **14** | **Упаковка** | короб из трехслойного гофрокартона, стянутый лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
|  | Упаковка при заказе большого количества изделий | упакованные изделия укладываются на поддон, для жёсткости на четыре угла устанавливается картонный уголок и полностью укомплектованный поддон обматывается плёнкой-стрейч |
| **15** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **16** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-007-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**