**Тележка инструментальная ITС**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Тележка инструментальная ITС предназначена**  **для перевозки и хранения инструмента, оборудования и технологической оснастки по месту проведения сборочных или ремонтных работ в производственных зонах предприятий, в гараже, на даче и т.п.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **930х700х450 ГОСТ 16371-2014**  Тележка изготовлена из качественной листовой стали.  Тележка имеет три полки. Верхняя полка выполняет функцию столешницы в виде лотка с небольшими бортиками и резиновым ковриком для защиты от статического электричества и износа поверхности столешницы. Две нижние полки выполнены в виде поддонов с небольшими бортиками. Максимальная нагрузка на каждую из полок тележки 50 кг  В боковой части тележки расположена ручка.  Четыре опорных колеса d=100 мм, из них три поворотных и одно поворотное с тормозом, позволяют оперативно доставлять инструменты непосредственно к месту проведения работ. Максимальная нагрузка на комплект колес – 150 кг    Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. Полки окрашены в светло-серый цвет, по цветовой шкале – RAL7035, стойки и ручка в синий цвет – RAL5015.  Сборка осуществляется с помощью винтов, болтов, гаек и шайб.  Тележка поставляется в разобранном виде. Упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Тележка инструментальная ITС** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | предназначена для перевозки и хранения инструмента, оборудования и технологической оснастки по месту проведения сборочных или ремонтных работ в производственных зонах предприятий, в гараже, на даче и т.п. |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 930х700х450 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Полки, шт.** | 3 |
|  | Верхняя полка | выполняет функцию столешницы в виде лотка с небольшими бортиками и резиновым ковриком |
|  | Две нижние полки | выполнены в виде поддонов с небольшими бортиками |
|  | Максимальная нагрузка на полку, кг | 50 |
| **5** | **Наличие ручки** | да (на боковой части тележки) |
| **6** | **Вид колёс** | 3 поворотных  1 поворотное с тормозом |
|  | Размер колеса | d=100 мм |
|  | Максимальная нагрузка на комплект колес, кг | 150 |
| **7** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | полки – cветло-серый / RAL7035,  стойки и ручка – синий цвет/RAL5015 |
| **8** | **Вид крепежа для сборки изделия** | винты, болты, гайки и шайбы |
| **9** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | разобранный |
| **10** | **Упаковка** | в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **11** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **12** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-010-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**