**Тумба мобильная ITP-ТМ**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Тумба мобильная ITP-ТМ предназначена для удобного**  **хранения инструмента, оборудования и технологической оснастки**  **по месту проведения сборочных или ремонтных работ в производственных зонах предприятий, в гараже, на даче и т.п.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1470х500х517 ГОСТ 16371-2014**  Металлическая тумба имеет одну секцию (830х500х517 мм), состоящую из одного отделения (внутренний размер - 801х499х498 мм, проём – 744х440 мм) с одной дверью (765х433 мм).  Тип двери – распашная. Дверь крепится на скрытые внутренние петли и имеет возможность установки на любую сторону, правую или левую.  Тумба оснащена ригельным замком. Расстояние от верха и низа двери до центра замка – 383 мм. В комплекте к замку прилагается 2 ключа.  В боковой части тумбы расположена ручка.  Тумба содержит две полки (20х496х478 мм). Полки устанавливаются с помощью полкодержателей (4 шт. на 1 полку), что позволяет переставлять их по высоте.  Размер поверхности прямоугольного профиля (мм): стойка (Ш) - 30 мм;  крыша (В) - 29 мм; дно (В) - 29 мм.  Столешница тумбы оснащена лотком с небольшими бортиками и резиновым ковриком для защиты от статического электричества и износа поверхности столешницы.  Экран тумбы мобильной имеет перфорированную поверхность, к которой можно прикрепить разнообразные изделия для хранения инструментов (держатели, навесные полки, навесные крючки, подвешивать чехлы, карманы для мелочей и т.п.)  Для оперативной доставки инструментов непосредственно к месту проведения работ на тумбу установлены четыре опорных колеса d=100 мм, из них три поворотных и одно поворотное с тормозом. Максимальная нагрузка на комплект колес – 150 кг    Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. Тумба окрашена в светло-серый цвет, по цветовой шкале – RAL7035, дверь тумбы, экран и ручка в синий цвет – RAL5015.  Сборка осуществляется с помощью заклёпок вытяжных, винтов, болтов, гаек и шайб.  Тумба мобильная поставляется в собранном виде. Упаковывается в плёнку-стрейч, гофролист, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Тумба мобильная ITP-ТМ** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | предназначена для удобного хранения инструмента, оборудования и  технологической оснастки по месту проведения сборочных или ремонтных работ в производственных зонах предприятий, в гараже, на даче и т.п. |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1470х500х517 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций в тумбе, шт.** | 1 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 830х500х517 |
| **5** | **Количество отделений в тумбе, шт.** | 1 |
|  | Внутренние размеры отделения (ВхШхГ), мм | 801х499х498 |
|  | Размер проёма (ВхШ), мм | 744х440 |
| **6** | **Количество дверей, шт.** | 1 |
|  | Тип двери | распашная |
|  | Размер двери (ВхШ), мм | 765х433 |
|  | Крепление двери | внутренняя петля |
|  | Количество петель на дверь, шт./компл. | 1 комплект |
|  | Возможность установки двери на любую сторону (правую/левую) | да |
| **7** | **Вид замка** | ригельный |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 1 |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расстояние от верха и низа двери до центра замка, мм | 383 |
| **8** | **Количество полок, шт.** | 2 |
|  | Размер полки (ВхШхГ), мм | 20х496х478 |
|  | Вид крепежа для полок | полкодержатель |
|  | Количество крепежей на полку, шт. | 4 |
|  | Возможность перестановки по высоте | да |
| **9** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | стоек (Ш) – 30  крыши (В) – 29  дна / цоколя (В) – 29 |
| **10** | **Наличие ручки** | да (на боковой части тумбы) |
| **11** | **Столешница** | оснащена лотком с небольшими бортиками |
|  | Резиновый коврик | да (для защиты от статического электричества и износа поверхности столешницы) |
| **12** | **Экран** | имеет перфорированную поверхность, к которой можно прикрепить  разнообразные изделия для хранения инструментов (держатели, навесные полки, навесные крючки, подвешивать чехлы, карманы для мелочей и т.п.) |
| **13** | **Вид колёс** | 3 поворотных  1 поворотное с тормозом |
|  | Размер колеса | d=100 мм |
|  | Максимальная нагрузка на комплект колес, кг | 150 |
| **14** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | тумба – cветло-серый / RAL7035,  дверь тумбы, экран и ручка – синий цвет/RAL5015 |
| **15** | **Вид крепежа для сборки изделия** | заклёпки вытяжные, винты, болты, гайки и шайбы |
| **16** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | собранный |
| **17** | **Упаковка** | в плёнку-стрейч, гофролист, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **18** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **19** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-010-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**