**Шкаф ШМ-21П**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Односекционный металлический напольный шкаф ШМ-21П, предназначенный для размещения хозяйственно-бытовых принадлежностей, уборочного инвентаря, а также для одежды персонала.****Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1850х500х500ГОСТ 16371-2014** Шкаф имеет одну секцию (1850х500х500 мм) с одним отделением и одной дверью (1784х435 мм) усиленной ребром жёсткости (1720х107 мм). Тип двери – распашная. Дверь крепится на скрытые внутренние петли и имеет возможность установки на любую сторону, правую или левую. Шкаф оснащён ригельным замком, дополненный двумя ригелями (L=900 мм), что обеспечивает запирание двери в двух точках. Расстояние от верха и низа двери до центра замка – 892 мм. В комплекте к замку прилагается 2 ключа. На дно установлены резьбовые опоры 4 шт., что позволяет регулировать шкаф по высоте. Размер поверхности прямоугольного профиля (мм):– Стойка (Ш) - 30 мм;– Крыша (В) - 30 мм;– Дно (В) - 30 мм. Внутри, отделение от крыши разделено вертикальной перегородкой (1298х21х478 мм):  1. В левой части расположены 3 полки (20х246х462 мм). Две из них устанавливаются с помощью полкодержателей (4 шт. на 1 полку), что позволяет переставлять их по высоте. Нижняя полка не имеет возможность перестановки. Внутренний размер составляет (ВхШхГ) – 1282х250х480 мм.  2. Правая часть включает:– сверху расположена одна полка (20х246х462 мм) для головного убора. Возможность перестановки не имеет. Внутреннее расстояние от крыши до полки 289 мм, от полки до дна 1559 мм.– одна перекладина из трубы ПВХ (L= 245 мм, d16 мм) под вешалки.– два пластиковых комбинированных крючка, которые выполняют функцию держателя перекладины и крючков под одежду. Внутренний размер составляет (В) - 1849 мм, сверху (ШхГ) - 248х480 мм, снизу имеется расширение в левую часть по (ВхШ) – 566х499 мм.  Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035.  Сборка шкафа осуществляется с помощью заклёпок вытяжных ал./ст. 4,0х8 мм. Шкаф поставляется в разобранном виде.  Упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой. Количество в упаковке – 1 шт. **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф ШМ-21П** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для размещения хозяйственно-бытовых принадлежностей, уборочного инвентаря, а также для одежды персонала |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1850х500х500 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций, шт.** | 1 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 1850х500х500 |
| **5** | **Количество отделений в секции, шт.** | 1 |
| **6** | **Количество дверей, шт.** | 1 |
|  | Тип двери | распашная |
|  | Размер двери (ВхШ), мм | 1784х435 |
|  | Количество ребер жесткости на двери, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 1720х107 |
|  | Крепление двери | внутренняя петля |
|  | Количество петель на дверь, шт./компл. | 1 комплект |
|  | Возможность установки двери на любую сторону (правую/левую) | да |
| **7** | **Вид замка** | ригельный |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 1 |
|  | Дополнение к замку | ригель L=900 мм – 2 шт. |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расстояние от верха двери до центра замка, мм | 892 |
| **8** | **Перегородка внутри отделения , шт.** | 1 шт., устанавливается от крыши вертикально, разделяет отделение на две части – левую, правую |
|  | Размер перегородки (ВхГ), мм | 1298х478 |
|  | Внутренний размер левой части отделения (ВхШхГ), мм | 1282х250х480 |
|  | Внутренний размер правой части отделения, мм  | (В) – 1849, сверху (ШхГ) – 248х480, снизу имеется расширение в левую часть по (ВхШ) – 566х499 |
| **9** | **Наполнение левой части отделения** |  |
|  | **Количество полок, шт.** | 3 |
|  | Размер полки (ВхШхГ), мм | 20х246х462 |
|  | Крепёж для полок | 2 полки – полкодержатели 8 шт. (4 шт. на 1 полку), 1 полка – заклёпка вытяжная ал./ст. 4х8 мм |
|  | Возможность перестановки по высоте | 2 верхние полки |
| **10** | **Наполнение правой части отделения** |  |
|  | **Количество полок, шт.** | 1 шт. сверху |
|  | Размер полки (ВхШхГ), мм | 20х246х462 |
|  | Возможность перестановки по высоте | не имеет |
|  | Расстояние от крыши до полки (внутреннее), мм | 289 |
|  | Расстояние от полки до дна (внутреннее), мм | 1559 |
|  | **Количество перекладин, шт.** | 1 |
|  | Материал перекладины | труба ПВХ |
|  | Размер перекладины (Lхd), мм | 245х16 |
|  | Крепление перекладины, шт. | установка на комб. крючок, 2 |
|  | **Вид крючка для одежды** | крючок комбинированный (пластиковый) |
|  | Количество крючков, шт. | 2 |
| **11** | **Дно дополнительно оборудовано** | резьбовые опоры – 4 шт., что позволяет регулировать шкаф по высоте |
| **12** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | стоек (Ш) – 30крыши (В) – 30дна / цоколя (В) – 30 |
| **13** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **14** | **Вид крепежа для сборки изделия** | заклёпка вытяжная ал./ст. 4х8 мм |
| **15** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | разобранный |
| **16** | **Упаковка** | короб из трехслойного гофрокартона, стянутый лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1  |
|  | Упаковка при заказе большого количества изделий | упакованные изделия укладываются на поддон, для жёсткости на четыре угла устанавливается картонный уголок и полностью укомплектованный поддон обматывается плёнкой-стрейч |
| **17** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **18** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-006-11381761-2021 |

 **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**