**Шкаф ШМ-33 (400)**

|  |
| --- |
| **Описание** |
|  **Трёхсекционный металлический напольный шкаф ШМ-33 (400), предназначенный для хранения одежды, ручной клади и т.п. в помещениях закрытого типа.****Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1850х1200х490ГОСТ 16371-2014** Шкаф имеет три секции (1850х400х490 мм). Каждая секция имеет одно отделение (внутренний размер - 1849х399х471 мм, проёмы - 1766х340 мм) с одной дверью (1759х352 мм) усиленной ребром жёсткости (1720х107 мм).  Тип дверей – распашные. Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имею возможность установки на любую сторону, правую или левую.  Шкаф оснащен врезными почтовыми замками. Расстояние от верха двери до центра замка - 879 мм. В комплекте к замку прилагается 2 ключа.  Для вентиляции внутреннего пространства на каждой секции с лицевой стороны крыши и дна выполнена перфорация по два блока (1 блок - 24х24 мм).  Размер поверхности прямоугольного профиля (мм): – Стойка (Ш) - 21 мм; – Крыша (В) - 42 мм; – Дно (В) - 42 мм; – Перегородка (Ш) - 42 мм. Отделение шкафа содержит:1. Одна полка (20х398х468 мм) под головные уборы. Внутреннее расстояние от крыши до полки - 295 мм, от полки до дна – 1554 мм.2. Одна перекладина из трубы ПВХ (длина 395 мм, d16 мм) под вешалки. 3. Два пластиковых комбинированных крючка, которые выполняют функцию держателя перекладины и крючков под одежду. Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035. Сборка шкафа осуществляется с помощью заклёпок вытяжных ал./ст. 4,0х8 мм. Шкаф поставляется в разобранном виде. Упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой. Количество в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф ШМ-33 (400)** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для одежды (для раздевалок) |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1850х1200х490 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций, шт.** | 3 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 1850х400х490 |
| **5** | **Количество отделений в секции, шт.** | 1 |
|  | Внутренние размеры отделений (ВхШхГ), мм | 1849х399х471 |
|  | Размер проёмов (ВхШ), мм | 1766х340 |
| **6** | **Количество дверей, шт.** | 3 |
|  | Тип дверей | распашные |
|  | Размер двери (ВхШ), мм | 1759х352 |
|  | Количество ребер жесткости на двери́, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 1720х107 |
|  | Крепление дверей | внутренняя петля |
|  | Количество петель на дверь, шт./компл. | 1 комплект |
|  | Возможность установки дверей на любую сторону (правую/левую) | да |
| **7** | **Вид замка** | почтовый врезной |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 3 |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расстояние от верха двери до центра замка, мм | 879 |
| **8** | **Количество полок, шт.** | 3 |
|  | Размер полки (ВхШхГ), мм | 20х398х468 |
|  | Расстояние от крыши до полки (внутреннее), мм | 295 |
|  | Расстояние от полки до дна (внутреннее), мм | 1554 |
| **9** | **Количество перекладин, шт.** | 3 |
|  | Материал перекладины | Труба ПВХ |
|  | Размер перекладины (длина х диаметр), мм | 395х16 |
|  | Крепление перекладины, шт. | установка на комб. крючок, 2 |
| **10** | **Вид крючка для одежды** | крючок комбинированный (пластиковый) |
|  | Количество крючков, шт. | 6 |
| **11** | **Количество блоков вентиляционных отверстий (кол-во отверстий в блоке), шт.** | 12 (4) |
|  | Размер блока вент-ых отверстий (ШхВ), мм | 24×24 |
|  | Расположение вент-ых блоков на изделии | на каждой секции с лицевой стороны крыши и дна (по 2 блока) |
| **12** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | стоек (Ш) – 21крыши (В) – 42дна / цоколя (В) – 42перегородки (Ш) – 42 |
| **13** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **14** | **Вид крепежа для сборки изделия** | заклёпка вытяжная ал./ст. 4х8 мм |
| **15** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | разобранный |
| **16** | **Упаковка** | короб из трехслойного гофрокартона, стянутый лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1  |
|  | Упаковка при заказе большого количества изделий | упакованные изделия укладываются на поддон, для жёсткости на четыре угла устанавливается картонный уголок и полностью укомплектованный поддон обматывается плёнкой-стрейч |
| **17** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **18** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-004-11381761-2021 |

 **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**