**Шкаф ШМ-М-12 доп. секция**

|  |
| --- |
| **Описание** |
|  **Односекционный металлический напольный шкаф ШМ-М-12 доп. секция, служит дополнительным модулем к основному шкафу и предназначен для хранения одежды, ручной клади и т.п. в помещениях закрытого типа.****Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1850х300х490ГОСТ 16371-2014** Шкаф имеет одну секцию (1850х300х490 мм), состоящую из двух отделений (внутренний размер – 914(935)х299х471 мм, проём - 873х240 мм). Каждое отделение имеет отдельную дверь (879х252 мм) усиленную ребром жёсткости (860х107 мм).  Тип дверей – распашные. Двери крепятся на карточные петли и имеют возможность установки на любую сторону, правую или левую.  Шкаф оснащен врезными почтовыми замками. Расстояние от верха двери до центра замка - 439 мм. В комплекте к замку прилагается 2 ключа.  Для вентиляции внутреннего пространства на лицевой стороне крыши и дна выполнена перфорация по два блока (1 блок - 24х24 мм).  Размер поверхности прямоугольного профиля (мм): – Стойка (Ш) - 21 мм; – Крыша (В) - 42 мм; – Дно (В) - 42 мм. Каждое отделение шкафа содержит:1. Одна перекладина из трубы ПВХ (длина 295 мм, d16 мм) под вешалки. 2. Два пластиковых комбинированных крючка, которые выполняют функцию держателя перекладины и крючков под одежду. Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035. Сборка шкафа осуществляется с помощью заклёпок вытяжных ал./ст. 4,0х8 мм. Шкаф поставляется только в разобранном виде. Упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой. Количество в упаковке – 1 шт. (по желанию возможно 2 шт./4 шт.) **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф ШМ-М-12 доп. секция** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | служит дополнительным модулем к основному шкафу для одежды (для раздевалок) |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1850х300х490 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций, шт.** | 1 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 1850х300х490 |
| **5** | **Количество отделений в секции, шт.** | 2 |
|  | Внутренние размеры отделений (ВхШхГ), мм | 914(935)х299х471 |
|  | Размер проёмов (ВхШ), мм | 873х240 |
| **6** | **Количество дверей, шт.** | 2 |
|  | Тип дверей | распашные |
|  | Размер дверей (ВхШ), мм | 879х252 |
|  | Количество ребер жесткости на двери, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 860х107 |
|  | Крепление дверей | петля карточная |
|  | Количество петель на дверь, шт./компл. | 2  |
|  | Возможность установки двери на любую сторону (правую/левую) | да |
| **7** | **Вид замка** | почтовый врезной |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 2 |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расстояние от верха двери до центра замка, мм | 439 |
| **8** | **Количество полок, шт.** | – |
|  | Размер полки (ВхШхГ), мм | – |
|  | Расстояние от крыши до полки (внутреннее), мм | – |
|  | Расстояние от полки до дна (внутреннее), мм | – |
| **9** | **Количество перекладин, шт.** | 2 |
|  | Материал перекладины | Труба ПВХ |
|  | Размер перекладины (длина х диаметр), мм | 295х16 |
|  | Крепление перекладины, шт. | установка на комб. крючок, 2 |
| **10** | **Вид крючка для одежды** | крючок комбинированный (пластиковый) |
|  | Количество крючков, шт. | 4 |
| **11** | **Количество блоков вентиляционных отверстий (кол-во отверстий в блоке), шт.** | 4 (4) |
|  | Размер блока вент-ых отверстий (ШхВ), мм | 24×24 |
|  | Расположение вент-ых блоков на изделии | на лиц. стороне крыши и дна по 2 блока |
| **12** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | стоек (Ш) – 21крыши (В) – 42дна / цоколя (В) – 42перегородки (Ш) – нет |
| **13** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **14** | **Вид крепежа для сборки изделия** | заклёпка вытяжная ал./ст. 4х8 мм |
| **15** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | только разобранный |
| **16** | **Упаковка** | короб из трехслойного гофрокартона, стянутый лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 (по желанию возможно – 2/4) |
|  | Упаковка при заказе большого количества изделий | упакованные изделия укладываются на поддон, для жёсткости на четыре угла устанавливается картонный уголок и полностью укомплектованный поддон обматывается плёнкой-стрейч |
| **17** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **18** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-004-11381761-2021 |

 **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**