**Шкаф ШР-21 (400)**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Односекционный металлический напольный шкаф ШР-21 (400), предназначенный для хранения одежды, ручной клади и т.п. в помещениях закрытого типа.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1850х400х490 ГОСТ 16371-2014**  Шкаф имеет одну секцию (1850х400х490 мм), состоящую из одного отделения (внутренний размер - 1849х399х471 мм, проём - 1766х340 мм) с одной дверью (1759х352 мм) усиленной ребром жёсткости (1720х107 мм).  Тип двери – распашная. Дверь крепится на скрытую внутреннюю петлю и имеет возможность установки на любую сторону, правую или левую.  Шкаф оснащен врезным почтовым замком. Расстояние от верха двери до центра замка - 879 мм. В комплекте к замку прилагается 2 ключа.  Для вентиляции внутреннего пространства на лицевой стороне крыши и дна выполнена перфорация по два блока (1 блок - 24х24 мм).    Размер поверхности прямоугольного профиля (мм):  – Стойка (Ш) - 21 мм;  – Крыша (В) - 42 мм;  – Дно (В) - 42 мм.  Отделение шкафа содержит: 1. Одна полка (20х398х468 мм) под головные уборы. Расстояние от крыши до полки - 295 мм.  2. От полки до дна отделение разделено вертикальной перегородкой (1553х469 мм) на два равных отдела (внутренний размер - 1554х199х471 мм). 3. Одна перекладина под вешалки из трубы ПВХ (длина 395 мм, d16 мм). Устанавливается на два отдела через отверстие в перегородке.  4. Два пластиковых комбинированных крючка, которые выполняют функцию держателя перекладины и крючков под одежду. Устанавливаются на боковые стенки.  Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035.  Сборка шкафа осуществляется с помощью заклёпок вытяжных ал./ст. 4,0х8 мм.  Шкаф поставляется в собранном виде. Упаковывается в гофролист, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой. Количество в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф ШР-21 (400)** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для одежды (для раздевалок) |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1850х400х490 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций, шт.** | 1 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 1850х400х490 |
| **5** | **Количество отделений в секции, шт.** | 1 |
|  | Внутренние размеры отделения (ВхШхГ), мм | 1849х399х471 |
|  | Размер проёма (ВхШ), мм | 1766х340 |
| **6** | **Перегородка внутри отделения , шт.** | вертикальная, 1 |
|  | Размер перегородки (ВхГ), мм | 1553х469 |
|  | Внутренние размеры отделов, разделённых перегородкой (ВхШхГ) | 1554х199х471 |
| **7** | **Количество дверей, шт.** | 1 |
|  | Тип двери | распашная |
|  | Размер двери (ВхШ), мм | 1759х352 |
|  | Количество ребер жесткости на двери, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 1720х107 |
|  | Крепление двери | внутренняя петля |
|  | Количество петель на дверь, шт./компл. | 1 комплект |
|  | Возможность установки двери на любую сторону (правую/левую) | да |
| **8** | **Вид замка** | почтовый врезной |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 1 |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расстояние от верха двери до центра замка, мм | 879 |
| **9** | **Количество полок, шт.** | 1 |
|  | Размер полки (ВхШхГ), мм | 20х398х468 |
|  | Расстояние от крыши до полки (внутреннее), мм | 295 |
|  | Расстояние от полки до дна (внутреннее), мм | 1554 |
| **10** | **Количество перекладин, шт.** | 1 (устанавливается на два отдела через отверстие в перегородке) |
|  | Материал перекладины | Труба ПВХ |
|  | Размер перекладины (длина х диаметр), мм | 395х16 |
|  | Крепление перекладины, шт. | установка на комб. крючок, 2 |
| **11** | **Вид крючка для одежды** | крючок комбинированный (пластиковый) |
|  | Количество крючков, шт. | 2 |
| **12** | **Количество блоков вентиляционных отверстий (кол-во отверстий в блоке), шт.** | 4 (4) |
|  | Размер блока вент-ых отверстий (ШхВ), мм | 24×24 |
|  | Расположение вент-ых блоков на изделии | на лиц. стороне крыши и дна по 2 блока |
| **13** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | стоек (Ш) – 21  крыши (В) – 42  дна / цоколя (В) – 42  перегородки (Ш) – нет |
| **14** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **15** | **Вид крепежа для сборки изделия** | заклёпка вытяжная ал./ст. 4х8 мм |
| **16** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | собранный |
| **17** | **Упаковка** | гофролист, стянутый лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
|  | Упаковка при заказе большого количества изделий | – |
| **18** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **19** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-004-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**