**Шкаф ШР-21П**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Односекционный металлический напольный шкаф ШР-21П, предназначенный для размещения хозяйственно-бытовых принадлежностей, уборочного инвентаря, а также для одежды персонала.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1850х500х500 ГОСТ 16371-2014**  Шкаф имеет одну секцию (1850х500х500 мм) с одним отделением и одной дверью (1784х435 мм) усиленной ребром жёсткости (1720х107 мм).  Тип двери – распашная. Дверь крепится на скрытые внутренние петли и имеет возможность установки на любую сторону, правую или левую.  Шкаф оснащён ригельным замком, дополненный двумя ригелями (L=900 мм), что обеспечивает запирание двери в двух точках. Расстояние от верха и низа двери до центра замка – 892 мм. В комплекте к замку прилагается 2 ключа.  На дно установлены резьбовые опоры 4 шт., что позволяет регулировать шкаф по высоте.  Размер поверхности прямоугольного профиля (мм):  – Стойка (Ш) - 30 мм;  – Крыша (В) - 30 мм;  – Дно (В) - 30 мм.  Внутри, отделение от крыши разделено вертикальной перегородкой (1298х21х478 мм):    1. В левой части расположены 3 полки (20х246х462 мм). Две из них устанавливаются с помощью полкодержателей (4 шт. на 1 полку), что позволяет переставлять их по высоте. Нижняя полка не имеет возможность перестановки.  Внутренний размер составляет (ВхШхГ) – 1282х250х480 мм.    2. Правая часть включает:  – сверху расположена одна полка (20х246х462 мм) для головного убора. Возможность перестановки не имеет.  Внутреннее расстояние от крыши до полки 289 мм, от полки до дна 1559 мм.  – одна перекладина из трубы ПВХ (L= 245 мм, d16 мм) под вешалки.  – два пластиковых комбинированных крючка, которые выполняют функцию держателя перекладины и крючков под одежду.  Внутренний размер составляет (В) - 1849 мм, сверху (ШхГ) - 248х480 мм, снизу имеется расширение в левую часть по (ВхШ) – 566х499 мм.    Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035.    Сборка шкафа осуществляется с помощью заклёпок вытяжных ал./ст. 4,0х8 мм.  Шкаф поставляется в собранном виде.  Упаковывается в гофролист, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф ШР-21П** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для размещения хозяйственно-бытовых принадлежностей, уборочного инвентаря, а также для одежды персонала |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1850х500х500 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций, шт.** | 1 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 1850х500х500 |
| **5** | **Количество отделений в секции, шт.** | 1 |
| **6** | **Количество дверей, шт.** | 1 |
|  | Тип двери | распашная |
|  | Размер двери (ВхШ), мм | 1784х435 |
|  | Количество ребер жесткости на двери, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 1720х107 |
|  | Крепление двери | внутренняя петля |
|  | Количество петель на дверь, шт./компл. | 1 комплект |
|  | Возможность установки двери на любую сторону (правую/левую) | да |
| **7** | **Вид замка** | ригельный |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 1 |
|  | Дополнение к замку | ригель L=900 мм – 2 шт. |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расстояние от верха двери до центра замка, мм | 892 |
| **8** | **Перегородка внутри отделения , шт.** | 1 шт., устанавливается от крыши вертикально, разделяет отделение на две части – левую, правую |
|  | Размер перегородки (ВхГ), мм | 1298х478 |
|  | Внутренний размер левой части отделения (ВхШхГ), мм | 1282х250х480 |
|  | Внутренний размер правой части отделения, мм | (В) – 1849, сверху (ШхГ) – 248х480, снизу имеется расширение в левую часть по (ВхШ) – 566х499 |
| **9** | **Наполнение левой части отделения** |  |
|  | **Количество полок, шт.** | 3 |
|  | Размер полки (ВхШхГ), мм | 20х246х462 |
|  | Крепёж для полок | 2 полки – полкодержатели 8 шт. (4 шт. на 1 полку), 1 полка – заклёпка вытяжная ал./ст. 4х8 мм |
|  | Возможность перестановки по высоте | 2 верхние полки |
| **10** | **Наполнение правой части отделения** |  |
|  | **Количество полок, шт.** | 1 шт. сверху |
|  | Размер полки (ВхШхГ), мм | 20х246х462 |
|  | Возможность перестановки по высоте | не имеет |
|  | Расстояние от крыши до полки (внутреннее), мм | 289 |
|  | Расстояние от полки до дна (внутреннее), мм | 1559 |
|  | **Количество перекладин, шт.** | 1 |
|  | Материал перекладины | труба ПВХ |
|  | Размер перекладины (Lхd), мм | 245х16 |
|  | Крепление перекладины, шт. | установка на комб. крючок, 2 |
|  | **Вид крючка для одежды** | крючок комбинированный (пластиковый) |
|  | Количество крючков, шт. | 2 |
| **11** | **Дно дополнительно оборудовано** | резьбовые опоры – 4 шт., что позволяет регулировать шкаф по высоте |
| **12** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | стоек (Ш) – 30  крыши (В) – 30  дна / цоколя (В) – 30 |
| **13** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **14** | **Вид крепежа для сборки изделия** | заклёпка вытяжная ал./ст. 4х8 мм |
| **15** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | собранный |
| **16** | **Упаковка** | в гофролист, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **17** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **18** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-006-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**