**Шкаф инструментальный Т-100**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Односекционный металлический инструментальный шкаф Т-100 предназначен для хранения инструментов, оснастки, приспособлений, одежды, документации на рабочих местах, в гаражах, мастерских, производственных и архивных зонах.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **1850х985х500 ГОСТ 16371-2014**  Шкаф имеет одну секцию (1850х985х500 мм), состоящую из одного отделения (внутренний размер - 1767х983х461 мм, проём – 1725х925 мм) с двумя дверьми (левая - 1744х505 мм, правая - 1744х491 мм), каждая усилена ребром жёсткости (1720х107 мм).  Тип дверей – распашные. Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют возможность установки на любую сторону, правую или левую.  Шкаф оснащён ригельным замком, дополненным двумя ригелями (L=879 мм), что обеспечивает запирание дверей в двух точках. Расстояние от верха и низа двери до центра замка – 872 мм. В комплекте к замку прилагается 2 ключа.    Размер поверхности прямоугольного профиля (мм):  – Крыша (В) - 30 мм;  – Цоколь (В) - 65 мм;  Шкаф может комплектоваться следующими изделиями:  – выдвижные ящики с направляющими;  – перегородка, для разграничения пространства;  – полки, полки навесные, закрепленные на любой удобной высоте;  – перфорированный экран, на поверхности которого можно закреплять инструменты, чехлы и карманы для мелочей;  – держатель для отвёрток;  – держатель для инструмента;  – лотки для мелких изделий.  Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. Корпус шкафа окрашен в светло-серый цвет ( RAL7035), двери в синий цвет (RAL5015).  Сборка шкафа осуществляется с помощью саморезов.  Шкаф поставляется в разобранном виде. Упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф инструментальный Т-100** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | для хранения инструментов, оснастки, приспособлений, одежды, документации на рабочих местах, в гаражах, мастерских, производственных и архивных зонах |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 1850х985х500 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Количество секций, шт.** | 1 |
|  | Размер секции (ВхШхГ), мм | 1850х985х500 |
| **5** | **Количество отделений в секции, шт.** | 1 |
|  | Внутренние размеры отделения (ВхШхГ), мм | 1767х983х461 |
|  | Размер проёма (ВхШ), мм | 1725х925 |
| **6** | **Количество дверей, шт.** | 2 |
|  | Тип дверей | распашные |
|  | Размер правой двери (ВхШ), мм | 1744х491 |
|  | Размер левой двери (ВхШ), мм | 1744х505 |
|  | Кол-во рёбер жесткости на двери, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм | 1720х107 |
|  | Крепление дверей | внутренняя петля |
|  | Количество петель на дверь, шт./компл. | 1 комплект |
|  | Возможность установки двери на любую сторону (правую/левую) | да |
| **7** | **Вид замка** | ригельный |
|  | Количество замков на изделие, шт. | 1 |
|  | Дополнение к замку | ригель L=879 мм – 2 шт. |
|  | Количество ключей к замку, шт. | 2 |
|  | Расстояние от верха и низа двери до центра замка, мм | 872 |
| **8** | **Шкаф может комплектоваться следующими изделиями** | – выдвижные ящики с направляющими;  – перегородка, для разграничения пространства;  – полки, полки навесные, закрепленные на любой удобной высоте;  – перфорированный экран, на поверхности которого можно закреплять инструменты, чехлы и карманы для мелочей;  – держатель для отвёрток;  – держатель для инструмента;  – лотки для мелких изделий |
| **9** | **Размер поверхности прямоугольных профилей, мм** | крыши (В) – 30  дна / цоколя (В) – 65 |
| **10** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | корпус – cветло-серый / RAL7035,  двери – синий / RAL5015 |
| **11** | **Вид крепежа для сборки изделия** | саморезы |
| **12** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | разобранный |
| **13** | **Упаковка** | в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **14** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **15** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-009-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**