**Продольный разделитель FB7**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Продольный разделитель FB7 предназначен** **для дополнительной комплектации Шкафа картотечного FB-7 и Шкафа картотечного FB-8****Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **137х10х551ГОСТ 16371-2014** Продольный разделитель FB7 изготовлен из металла.  Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035. Устанавливается в ящик с помощью самореза.Упаковывается в ленту ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой. Количество в упаковке – 7 шт. **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Продольный разделитель FB7** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | предназначен для дополнительной комплектации Шкафа картотечного FB-7 и Шкафа картотечного FB-8  |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 137х10х551 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | cветло-серый / RAL7035 |
| **5** | **Вид крепежа для установки**  | саморез |
| **6** | **Упаковка** |  упаковывается в ленту ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 7 |
| **7** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **8** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-008-11381761-2021 |

 **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**