**Столешница ITP-S/1400**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Столешница ITP-S/1400**  **используется в комплектации верстака ITP**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **27х1400х580 ГОСТ 16371-2014**  Столешница ITP состоит из плиты МДФ, покрытой листом из оцинкованного металла. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки, удары молотка или кувалды.  Столешница верстака используется, не только в качестве рабочей поверхности, но и для хранения всевозможных инструментов.  Оцинкованная столешница прекрасно очищается от грязи и выдерживает воздействия активных веществ, таких как растворитель, бензин, масло и т.п.  Установка столешницы осуществляется с помощью саморезов и винтов.  Столешница поставляется в собранном виде. Упаковывается в гофролист, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.    Количество в упаковке – 1 шт.  **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Столешница ITP-S/1400** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | используется в комплектации  верстака ITP, в качестве рабочей поверхности и для хранения всевозможных инструментов |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 27х1400х580 |
| **3** | **Материал изделия** | плита МДФ, оцинкованный металл |
|  | Преимущество | выдерживает большие нагрузки, легко очищается от грязи и выдерживает воздействия активных веществ, таких как растворитель, бензин, масло и т.п. |
| **4** | **Вид поставки (собранный/разобранный)** | собранный |
| **5** | **Вид крепежа для установки** | саморезы, винты |
| **6** | **Упаковка** | гофролист, стянутый лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **7** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **8** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-010-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**