**Экран к шкафу Т-80**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Экран к шкафу Т-80 предназначен для**  **дополнительной комплектации шкафа инструментального Т-80.**  **Габариты изделия (ВхШхГ), мм:** **650х338х18 ГОСТ 16371-2014**  Металлический экран к шкафу Т-80 имеет перфорированную поверхность, на которую можно закреплять держатели для инструментов, держатели для отвёрток, навесные полки, навесные крючки, подвешивать чехлы, карманы для мелочей и т.п.  Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол синего цвета, по цветовой шкале – RAL5015.  Экран устанавливается на зацепы задних стенок шкафа, дополнительный крепёж не требуется.  Экран упаковывается в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой.  Количество в упаковке – 1 шт.    **Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Экран к шкафу Т-80** |  |
| **1** | **Назначение изделия** | Предназначена для дополнительной комплектации шкафа инструментального Т-80. На перфорированную поверхность экрана можно закреплять держатели для инструментов, держатели для отвёрток, навесные полки, навесные крючки, подвешивать чехлы, карманы для мелочей и т.п. |
| **2** | **Габариты изделия (ВхШхГ), мм** | 650х338х18 |
| **3** | **Материал изделия** | металл |
| **4** | **Покрытие изделия (вид краски)** | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
|  | Цвет / по цветовой шкале | синий / RAL5015 |
| **5** | **Вид крепежа для установки** | устанавливается на зацепы задних стенок шкафа, дополнительный крепёж не требуется |
| **6** | **Упаковка** | упаковывается в плёнку-стрейч, на упаковку наносится этикетка с маркировкой |
|  | Количество изделий в упаковке, шт. | 1 |
| **7** | **Государственный стандарт** | ГОСТ 16371-2014 |
| **8** | **Технические условия** | ТУ 31.01.11-009-11381761-2021 |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**